1. 執行 detect.py 再執行 video\_controller.py
2. detect.py 指令：

python3 detect.py --weights gesture.pt --source 1

or

python detect.py --weights gesture.pt --source 0

source 是鏡頭，有可能是 0

1. 記得更換一下 chromedriver，放在 detect.py 在的文件夾就可以了
2. 我的偵數用 30。偵數調高幾倍，就要判斷幾倍的次數（目前是10次連續一樣的動作才算有做）
3. detect.py 可以一直放著，有網頁它才會動
4. 到時候 demo 網頁不要用全螢幕比較方便（我設定好了）
5. 還有一小部份還沒改好（我明天試看看 spotify 能不能用）
6. 現在要先點一下才能調音量，明天下午提醒我要改
7. 我明天晚上傳完全做好的給你們，再看要不要拍 demo 影片，我的手辨識不太準